지주대가 있는 잇몸을 제외한 전체 잇몸과 지주대의 자료로부터 시작

먼저 binary로 저장된 stl파일은 ascii로 저장

ascii로 저장된 stl파일을 읽어 코드 수행

Mesh의 개수: 267845개

Normal vector와 node들의 좌표 값 읽고 저장

저장된 데이터로부터 cycle찾기

단순히 모든 점을 돌아가면서 cycle에 포함된 점과 연결되는 모서리가 있으면 cycle에 추가하는 방식으로 반복하면 너무 오래 걸리므로 다른 방법이 필요하다.